Артикул 41129/3

Универсальный многофункциональный клей - герметик ZHANLIDA B7000 Клей имеет гелевую структуру. Производит склеивание подобно двухстороннему скотчу, но отличается лучшей фиксацией. Клеевой шов получается мягким и упругим. Характерная вязкость не позволяет клею расползаться по склеиваемым поверхностям. Оптимальная температура работы 18-26 градусов

Благодаря тонкому наконечнику, удобен для нанесения на мелкие элементы.

Состав:

1. эпоксидная смола: 50%;
2. полиуретан; 50%.

Характерные свойства:

* Клеевой шов мягкий и упругий.
* Антивибрационная устойчивость.
* Способность легко демонтироваться.
* Простота использования.
* Низкий расход: тюбика на 15мл хватает на проклейку 3-х телефонов Клей не проводит электричество.
* Создаёт герметичный слой.

 Применение:

1. При ремонте смартфонов и сотовых телефонов: ремонт на сенсорных экранах телефонов, так же можно приклеить новый экран при его замене.
2. Для склеивания тачскринов, а так же дисплейных модулей.

В электронной сфере он надёжно склеивает провода, металл, пластик.

1. В рукоделии прочно фиксирует различные стразики, камушки и другие элементы украшений.
2. Благодаря водоотталкивающим свойствам подходит для ремонта обуви, или приклеивания каких-либо элементов к ней.
3. Отлично склеивает стекло, дерево, керамику, текстиль, резину, неопреновые, кожаные, бамбуковые, бумажные, каменные и другие материалы.

Меры предосторожности:

- При нагревании эпоксидная смола выделяет вредные вещества, после высыхания - абсолютно безвредна для человека.

Характеристики.

Категория: Химия для электроники.

Тип средства: клей.

Модель: ZHANLIDA В7000.

Агрегатное состояние: прозрачный гель.

После нанесения «схватывается» через 2-5 минут.

Полная просушка - через сутки, двое.

Объём: 50 мл.

Форма выпуска: тюбик.