Mastech "MS6813T"- это универсальный прибор с большим количеством функций. Предназначен для обнаружения скрытой проводки, как рабочей, так и поврежденной, экранированной и не экранированной витой пары, проверки коаксиального кабеля, тестирования телефонной линии и LAN кабеля, проверки целостности и конфигурации сети, выявления замкнутых и разомкнутых кабелей, выявления разрывов цепи и коротких замыканий. Прибор обладает выдающимся функционалом и будет полезен как профессиональным строителям и рабочим, так и любителям, за счет простого и понятного управления и отсутствия необходимости в настройки. Тестер состоит из нескольких элементов: двух приемников и передатчика. Передатчик предназначен для отправки сигнала, а приемник для того, чтобы этот сигнал уловить. Это необходимо для поиска и проверки поврежденных проводов, так как приемник может распознать только сигнал в проводке, и если по поврежденному кабелю уже не течет ток, то передатчик сгенерирует его искусственно. Для большего удобства приемник оборудован динамиком. У передатчика есть 2 зажима "крокодилы", для подключения к проводу, разъемы коаксиального кабеля, LAN кабеля, а так же телефонный разъем для проверки телефонной линии. Если провод, который вы собираетесь проверить, находится под напряжением, то к нему нельзя подключать передатчик. В комплекте к прибору прилагается сумка для большего удобства транспортировки.

Характеристики:  
Функция распознания целостности кабельной проводки.  
Функция отслеживания трассы прокладки кабеля.  
Функция тестирования коаксиальных кабелей.  
Функция тестирования неэкранированных и экранированных витых пар.  
Функция тестирования LAN кабеля.  
Функция обнаружения места разрыва кабеля.  
Функция тестирования замкнутых и разомкнутых кабелей.  
Функция распознания состояния телефонной линии.  
Частота приема тонального сигнала: 100-300 кГц.  
Частота посылки тонального сигнала: 1,5 кГц.  
Максимальное расстояние обнаружения для приемника: 300 мм.  
Тип батареи: 9В Крона.